附件二

货物需求一览表及技术规格

1. **货物需求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 风洞测振支架 | 1套 |

**二. 买方作业设备条件**

* 1. 风洞外形尺寸为2800x2100，测振支架承受载荷为1600N，加速度为0.02m/s2。

**三．测振支架满足以下基本要求：**

1. 测振支架工作时变形量小于1mm，需要对风洞测振支架进行有限元分析来模拟仿真工作时受力及形变情况。
2. 测振支架工作具备防错装置。
3. 转动角度精度控制在±0.1度之内。
4. 本体要求外观防锈处理。